Universidad del Valle de Guatemala Katharine Senn Salazar  
Electrónica Digital 2 Carné 18012  
Sección 20

Laboratorio # 5

* Pseudocódigo

//Librerías  
Incluir SD  
Incluir SPI

//Variables  
file (variable con la que se elige el archivo a visualizar)

//Setup  
Configurar Comunicación Serial 115200  
Configurar SPI  
Leer archivos de la SD  
Mostrar menú  
Pedir al ususario ingresar una opción

//Main Loop  
Verificar comunicación serial  
Leer la opción que elige el usuario (para ver archivo)

Hacer un Switch case

Opción 1 – Mostrar archivo 1  
Opción 2 – Mostrar archivo 2  
Opción 3 – Mostrar archvio 3  
Otra cosa – Indicar opción inválida, menú